# Example for transmitters on a sphere (method: Fibonacci lattice)

    init;
    seti.dim = 3;
    seti.incType = 'pointSource';
    seti.incPntsType = 'sphereFibo';
    seti.radSrc = 5;
    seti.incNb = 50;
    seti = setIncPnts(seti);
    figure(1); [sx,sy,sz] = sphere; r = seti.radSrc; surf(sx*r,sy*r,sz*r); hold on;
    Pnts = seti.incPnts; s = 100; scatter3(Pnts(1,:),Pnts(2,:),Pnts(3,:),s,'filled','b'); hold off; % s: size
    axis square; set(gca,'FontSize',20); print(1,'-depsc','guideExpSetupTrans3D.eps');