## Contents

- Save plot

    init;
    [seti,uTotRX,uIncRX,uScaRX] = matchIncFieldTrans('inexpdata/fresnel_opus_1/twodielTM_8f.exp',5*1E9);

    % Compute the incident field uIncROI on ROI
    % seti.ampCalc = 1;   % method to compute the coefficients
    seti.nuMax = 7;     % 2*nuMax+1 coefficients are computed for polynomial approximation
    [uIncROI,errC] = matchIncField(uIncRX,seti,'ROI');

    figure(1); imagesc(real(reshape(uIncROI(:,6),[seti.nROI seti.nROI]))); colorbar; axis xy;
    % Note that uIncROI(:,n) reads the incident field of the n-th transmitter

## Save plot

    %set(gca,'FontSize',20); axis square; print(1,'-depsc','guideMatchIncField.eps');