    seti.contrast = 'ship2D';
    seti.incPntsType = 'twoBoreholes';    % Geometry: type of transmitters
    seti.measPntsType = 'twoBoreholes';   % Geometry: type of receivers

    seti.alpha = 310; % autoparam3: alpha = 310.938, beta = 6.21875e-06
    seti.beta = seti.alpha*1E-5/500;

    seti.delta = 0.01; % default
    seti.tau = 2.5; % default

    seti.boreNbLine = 18;
    seti.boreLineLength = 20;

    % seti.useTolIn = 1;
    % seti.nOut = 30; % default is OK (higher with alpha = 1000 e.g. does not fulfill the discrepancy principle, because it does not decrease any more...)
    seti.nOut = 80; % needs 60 iterations in case of seti.alpha = 128;

    % default
    % Caution: Borehole has set dSInc = 1 instead of the distance...
    % So, another influence of regularization parameters than in a circle.
    % However, >> seti.dSMeas = 0.8964 in a circle (not far away from 1).
    %
    % seti.alpha = 500;
    % seti.beta = 1E-5;

    % default for twoBoreholes
    % seti.boreNbLine = 35;
    % seti.boreLineLength = 500;
    % seti.boreLinePos1 = 5; % same as circle radius
    % seti.boreLinePos2 = -5;

    % -- figures and files

    seti.plotFreq = 60;
    seti.plotPublish = 1;

    seti.colormap = 'default';
    seti.usecbarlim = 1;
    seti.cbarlim = [-0.2, 1.65];

    seti.savepng = 1;
    seti.saveepsc = 1;
    seti.savefig = 1;

    seti.savedata = 1;